**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі**

**для процедури закупівлі – відкриті торги**

**щодо предмета закупівлі:**

**Капітальний ремонт санвузлів ліцею № 13 м. Ковеля Волинської області по вул. 40-років Перемоги, 18 (код ДК 021-2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

30 липня 2021 року

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: **Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Євгена Кондратовича" на бульварі Лесі Українки, 9 в м. Ковель Волинської області (код ДК 021-2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)** встановлювалися з урахуванням положень Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийняті наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 та іншого чинного законодавства, відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації: Робочий проект Капітальний ремонт санвузлів ліцею № 13 м. Ковеля Волинської області по вул. 40-років Перемоги, 18.

|  |
| --- |
| 1. **Загальні положення**
 |
| * 1. **Загальні** **вимоги**
 | * + 1. Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22, статті 23 Закону цей Додаток визначає інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі, а також способи документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника цим характеристикам та вимогам до предмета закупівлі.
		2. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують її відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам (вимогам) предмета закупівлі, відповідно до умов цього Додатку.
		3. У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, з врахуванням статті 23 Закону. Кожне посилання слід читати з виразом "або еквівалент".
		4. Відповідно до вимог статті 23 Закону, технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання вживається, то воно є необхідним та обґрунтованим та встановлюється цим Додатком. Кожне посилання слід читати з виразом "або еквівалент".
		5. У разі, коли інформація, передбачена цим Додатком до тендерної документації оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, для документального підтвердження відповідності вимогам Тендерної документації у складі тендерної пропозиції учасника повинна бути надана інформаційна довідка у довільній формі, з обов’язковим зазначенням (посиланням) на відповідне джерело отримання такої інформації (перехід за посиланням повинен уможливити вільний доступ замовника до такої інформації з врахуванням вимог та/або обмежень, встановлених чинним законодавством України).
 |
| 1. **Загальна характеристика предмета закупівлі**
 |
| * 1. **Тип / категорія**
 | Предметом закупівлі є роботи з капітального ремонту. |
| * 1. **Найменування предмета закупівлі**
 | Капітальний ремонт санвузлів ліцею № 13 м. Ковеля Волинської області по вул. 40-років Перемоги, 18 (код ДК 021-2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) |
| * 1. **Місце виконання робіт**
 | вул. 40-років Перемоги, 18, місто Ковель, Волинська область, 45000 |
| * 1. **Обсяг робіт**
 | Відповідно до пункту 3.2.1 цього Додатку |
| * 1. **Строк виконання робіт**
 | до 31 серпня 2022 |
| 1. **Технічна специфікація предмета закупівлі**
 |
| * 1. **Загальні положення**
 | * + 1. Найменування (види, склад), технічні, кількісні та інші характеристики робіт, які становлять предмет закупівлі, наведені у пункті 3.2 цього Додатку.
		2. При підготовці тендерної пропозиції замість матеріальних ресурсів відповідних торговельних марок чи фірм, патентів, конструкцій, типів, джерел походження та/або виробників, що зазначені у пункті 3.2 цього Додатку, учасник може застосовувати їх еквіваленти, але якщо це не призведе зниження якості та інших характеристик робіт та обладнання, що становлять предмет закупівлі. В разі надання еквіваленту учасник додатково надає порівняльну таблицю де звіряє всі параметри передбаченого закупівлею та пропонованого обладнання/матеріалу або ресурсу.
 |
| * 1. **Специфікація (відомість) робіт**
 | * + 1. **Специфікація (відомість) робіт і витрат**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | **Підвал**  |
|  | **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи** |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100 метрів квадратних | 1,255 |
| 2 | Розбирання цегляних перегородок | 1 метр кубічний | 0,78 |
| 3 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100 метрів квадратних | 0,325 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 штук | 0,04 |
| 5 | Знiмання дверних полотен | 100 метрів квадратних | 0,0672 |
| 6 | Знiмання наличникiв | 100 метрів | 0,32 |
| 7 | Навантаження смiття вручну | 1 тонна | 4,8 |
| 8 | Перевезення сміття до 10 км | тонна | 4,8 |
|   | ПЕРЕГОРОДКИ |   |   |
| 9 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 50 см2 | 100 метрів | 0,088 |
| 10 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею бiльше 5 м2 | 100 метрів квадратних | 0,24 |
| 11 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м (під чаши Генуя) | 1 метр кубічний | 3,2 |
| 12 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0,012488 |
| 13 | Виготовлення перемичок металевих | 1тонна | 0,0405 |
| 14 | Монтаж перемичок металевих | 1 тонна | 0,0405 |
| 15 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс | тонна | 0,0405 |
| 16 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0, 0002187 |
|   | ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ |   |   |
|   | стеля |   |   |
| 17 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100 метрів квадратних | 0,318 |
| 18 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 метрів квадратних | 0,318 |
| 19 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"(Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,318 |
| 20 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 метрів квадратних | 0,318 |
| 21 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,318 |
| 22 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100 метрів  | 0,385 |
|   | стіни, тип І |   |   |
| 23 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 1,34 |
| 24 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,025058 |
| 25 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 1,34 |
| 26 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 1,34 |
| 27 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 1,34 |
|   | стіни, тип ІІ |   |   |
| 28 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 0,419 |
| 29 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0078353 |
| 30 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,419 |
|   | Відкоси дверні |   |   |
| 31 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
| 32 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,00088702 |
| 33 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
| 34 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
| 35 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
|   | ПІДЛОГА |   |   |
| 36 | Улаштування обмазувальної гiдроiзоляцiї | 100 метрів квадратних | 0,36 |
| 37 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100 метрів квадратних | 0,36 |
| 38 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 метрів квадратних | 0,36 |
| 39 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм | 100 метрів квадратних | 0,36 |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,029376 |
| 41 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,36 |
| 42 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100 метрів | 0,353 |
| 43 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0009884 |
|   | ВІКНА / ДВЕРІ |   |   |
| 44 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100 метрів квадратних | 0,0966 |
| 45 | Блоки двернi металопластикові | метр квадратний | 9,66 |
| 46 | Улаштування перегородок санвузлів | 100 метрів квадратних | 0,226 |
| 47 | Антисептування пастами примикань до дверної коробки | 100 метрів квадратних | 0,05 |
|  | **1 поверх** |
|   | **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи** |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100 метрів квадратних | 1,15 |
| 2 | Розбирання цегляних перегородок | метр кубічний | 3 |
| 3 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100 метрів квадратних | 0,231 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 штук | 0,07 |
| 5 | Знiмання дверних полотен | 100 метрів квадратних | 0,1134 |
| 6 | Навантаження смiття вручну | 1 тонна | 6,8 |
| 7 | Перевезення сміття до 10 км | тонна | 6,8 |
|   | ПЕРЕГОРОДКИ |   |   |
| 8 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 50 см2 | 100 метрів  | 0,038 |
| 9 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею бiльше 5 м2 | 100 метрів квадратних | 0,101 |
| 10 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м (під чаши Генуя) | метр кубічний | 1,8 |
| 11 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0,0062527 |
| 12 | Виготовлення перемичок металевих | 1тонна | 0,0405 |
| 13 | Монтаж перемичок металевих | 1 тонна | 0,0405 |
| 14 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18пс | тонна | 0,0405 |
| 15 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0,0002187 |
|   | ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ |   |   |
|   | стеля |   |   |
| 16 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100 метрів квадратних | 0,2306 |
| 17 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 метрів квадратних | 0,2306 |
| 18 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,2306 |
| 19 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 метрів квадратних | 0,2306 |
| 20 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,2306 |
| 21 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100 метрів | 0,4298 |
|   | стіни, тип І |   |   |
| 22 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 1,138 |
| 23 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0212806 |
| 24 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 1,138 |
| 25 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 1,138 |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 1,138 |
|   | стіни, тип ІІ |   |   |
| 27 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 0,211 |
| 28 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0039457 |
| 29 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,211 |
|   | Відкоси дверні |   |   |
| 30 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100 метрів квадратних | 0,0306 |
| 31 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0013464 |
| 32 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,0306 |
| 33 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 0,0306 |
| 34 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,0306 |
|   | ПІДЛОГА |   |   |
| 35 | Улаштування обмазувальної гiдроiзоляцiї | 100 метрів квадратних | 0,251 |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100 метрів квадратних | 0,251 |
| 37 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 метрів квадратних | 0,251 |
| 38 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм | 100 метрів квадратних | 0,251 |
| 39 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0204816 |
| 40 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,251 |
| 41 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100 метрів | 0,355 |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,000994 |
|   | ВІКНА / ДВЕРІ |   |   |
| 43 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100 метрів квадратних | 0,09261 |
| 44 | Блоки двернi металопластикові | метр квадратний | 9,261 |
| 45 | Улаштування перегородок санвузлів | 100 метрів квадратних | 0,185 |
| 46 | Антисептування пастами примикань до дверної коробки | 100 метрів квадратних | 0,068 |
|  | **2 поверх** |
|   | **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи** |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100 метрів квадратних | 3,751 |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100 метрів квадратних | 0,535 |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 штук | 0,16 |
| 4 | Знiмання дверних полотен | 100 метрів квадратних | 0,273 |
| 5 | Навантаження смiття вручну | 1 тонна | 6,6 |
| 6 | Перевезення сміття до 10 км | тонна | 6,6 |
|   | ПЕРЕГОРОДКИ |   |   |
| 7 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 50 см2 | 100 метрів  | 0,042 |
| 8 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м (під чаши Генуя) | метр кубічний | 2,8 |
| 9 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0,00616 |
|   | ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ |   |   |
|   | стеля |   |   |
| 10 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100 метрів квадратних | 0,535 |
| 11 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | 100 метрів квадратних | 0,535 |
| 12 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,535 |
| 13 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 метрів квадратних | 0,535 |
| 14 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,535 |
| 15 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100 метрів  | 1,17 |
|   | стіни, тип І |   |   |
| 16 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 3,974 |
| 17 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0743138 |
| 18 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 3,974 |
| 19 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 3,974 |
| 20 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 3,974 |
|   | Відкоси дверні |   |   |
| 21 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100 метрів квадратних | 0,0824 |
| 22 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0036256 |
| 23 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,0824 |
| 24 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 0,0824 |
| 25 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,0824 |
|   | ПІДЛОГА |   |   |
| 26 | Улаштування обмазувальної гiдроiзоляцiї | 100 метрів квадратних | 0,58 |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100 метрів квадратних | 0,58 |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 метрів квадратних | 0,58 |
| 29 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм | 100 метрів квадратних | 0,58 |
| 30 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,047328 |
| 31 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,58 |
| 32 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100 метрів  | 0,994 |
| 33 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0027832 |
|   | ВІКНА / ДВЕРІ |   |   |
| 34 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100 метрів квадратних | 0,273 |
| 35 | Блоки двернi металопластикові | метр квадратний | 27,3 |
| 36 | Улаштування перегородок санвузлів | 100 метрів квадратних | 0,28 |
| 37 | Антисептування пастами примикань до дверної коробки | 100 метрів квадратних | 0,088 |
|  | **3 поверх** |
|   | **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи** |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100 метрів квадратних | 4,613 |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100 метрів квадратних | 0,841 |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 штук | 0,2 |
| 4 | Знiмання дверних полотен | 100 метрів квадратних | 0,33285 |
| 5 | Навантаження смiття вручну | 1 тонна | 8,8 |
| 6 | Перевезення сміття до 10 км | тонна | 8,8 |
|   | ПЕРЕГОРОДКИ |   |   |
| 7 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м (під чаши Генуя) | метр кубічний | 7 |
| 8 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0,0154 |
|   | ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ |   |   |
|   | стеля |   |   |
| 9 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100 метрів квадратних | 0,831 |
| 10 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 метрів квадратних | 0,831 |
| 11 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,831 |
| 12 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 метрів квадратних | 0,831 |
| 13 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,831 |
| 14 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100 метрів  | 1,41 |
|   | стіни, тип І |   |   |
| 15 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 4,611 |
| 16 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0862257 |
| 17 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 4,611 |
| 18 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 4,611 |
| 19 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 4,611 |
|   | Відкоси дверні |   |   |
| 20 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100 метрів квадратних | 0,1 |
| 21 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,0044 |
| 22 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,1 |
| 23 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 0,1 |
| 24 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,1 |
|   | ПІДЛОГА |   |   |
| 25 | Улаштування обмазувальної гiдроiзоляцiї | 100 метрів квадратних | 0,884 |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100 метрів квадратних | 0,884 |
| 27 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 метрів квадратних | 0,884 |
| 28 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм | 100 метрів квадратних | 0,884 |
| 29 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0721344 |
| 30 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,884 |
| 31 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100 метрів  | 1,266 |
| 32 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0035448 |
|   | ВІКНА / ДВЕРІ |   |   |
| 33 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100 метрів квадратних | 0,33285 |
| 34 | Блоки двернi металопластикові | метр квадратний | 33,285 |
| 35 | Улаштування перегородок санвузлів | 100 метрів квадратних | 0,48 |
| 36 | Антисептування пастами примикань до дверної коробки | 100 метрів квадратних | 0,095 |
|  | **4 поверх** |
|   | **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи** |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100 метрів квадратних | 1,42 |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100 метрів квадратних | 0,33 |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 штук | 0,05 |
| 4 | Знiмання дверних полотен | 100 метрів квадратних | 0,08778 |
| 5 | Навантаження смiття вручну | 1 тонна | 5,7 |
| 6 | Перевезення сміття до 10 км | тонна | 5,7 |
|   | ПЕРЕГОРОДКИ |   |   |
| 7 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м (під чаши Генуя) | метр кубічний | 2,8 |
| 8 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинiв, марка 50 | 100 метрів кубічних | 0,00616 |
|   | ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ |   |   |
|   | стеля |   |   |
| 9 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100 метрів квадратних | 0,329 |
| 10 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 метрів квадратних | 0,329 |
| 11 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,329 |
| 12 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 метрів квадратних | 0,329 |
| 13 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,329 |
| 14 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100 метрів | 0,902 |
|   | стіни, тип І |   |   |
| 15 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 метрів квадратних | 1,68 |
| 16 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,031416 |
| 17 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 1,68 |
| 18 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 1,68 |
| 19 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 1,68 |
|   | Відкоси дверні |   |   |
| 20 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
| 21 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100 метрів кубічних | 0,00088702 |
| 22 | Шпаклювання стiн та відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (Церезіт) | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
| 23 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
| 24 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 метрів квадратних | 0,02016 |
|   | ПІДЛОГА |   |   |
| 25 | Улаштування обмазувальної гiдроiзоляцiї | 100 метрів квадратних | 0,388 |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100 метрів квадратних | 0,388 |
| 27 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 метрів квадратних | 0,388 |
| 28 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80мм | 100 метрів квадратних | 0,388 |
| 29 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0316608 |
| 30 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону | 100 метрів квадратних | 0,388 |
| 31 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100 метрів | 0,874 |
| 32 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100 метрів кубічних | 0,0024472 |
|   | ВІКНА / ДВЕРІ |   |   |
| 33 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100 метрів квадратних | 0,10626 |
| 34 | Блоки двернi металопластикові | метр квадратний | 10,626 |
| 35 | Улаштування перегородок санвузлів | 100 метрів квадратних | 0,288 |
| 36 | Антисептування пастами примикань до дверної коробки | 100 метрів квадратних | 0,025 |
|  | **Сантехнічна частина** |
|   | ВЕНТИЛЯЦІЯ |   |   |
| 1 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | штука | 17 |
| 2 | Вентилятор канальний L=555м3/год, N=0, 098кВт, п=2800об/хв | штука | 4 |
| 3 | Вентилятор канальний L=355м3/год, N=0, 075кВт, п=2800об/хв | штука | 6 |
| 4 | Вентилятор осьовий L=295м3/год, N=0, 026кВт, п=2400об/хв | штука | 6 |
| 5 | Вентилятор осьовий L=180м3/год, N=0, 027кВт, п=2400об/хв | штука | 1 |
| 6 | Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з листової сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100 метрів квадратних | 0,041005 |
| 7 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100 кілограм | 1,28 |
| 8 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100 метрів квадратних | 0,035 |
| 9 | Установлення решітки | грати | 46 |
| 10 | Решітка декоративна | штука | 46 |
| 11 | Грибок | штука | 2 |
| 12 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних | штука | 6 |
| 13 | Шумоглушник | штука | 6 |
|   | ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ К1 |   |   |
| 14 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | 100 метрів | 1 |
| 15 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | 100 метрів | 1,73 |
| 16 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | 100 комплектів | 0,63 |
| 17 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100 комплектів | 0,56 |
| 18 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100 метрів | 1,73 |
| 19 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100 метрів | 1 |
| 20 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110мм | метр | 173 |
| 21 | Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм | метр | 100 |
| 22 | Хрестовина одноплощинна дiам. 110\*110\*110/87\* мм | штука | 1 |
| 23 | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | штука | 38 |
| 24 | Трійник ПВХ діам. 110х110/45 | штука | 64 |
| 25 | Трійник ПВХ діам. 100\*50/87\* | штука | 14 |
| 26 | Трійник ПВХ діам. 50х50/87 | штука | 70 |
| 27 | Відвід (коліно) 110/30\* | штука | 87 |
| 28 | Відвід (коліно) 50/67\* | штука | 73 |
| 29 | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз чавунних напiрних труб дiаметром понад 65 до 100 мм | 100 штук | 0,41 |
| 30 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | 10 комплектів | 2,3 |
| 31 | Редукцiя дiам. 110х50 мм | штука | 20 |
| 32 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | штука | 21 |
| 33 | Прочистка в лючку, діаметр 110мм | штука | 8 |
| 34 | Прочистка в лючку, діаметр 50мм | штука | 10 |
| 35 | Установлення чаш [унiтазiв] пiдлогових з високорозташованим бачком | 10 комплектів | 5 |
| 36 | Чаша підлогова Генуя в комплекті з бачком | штука | 50 |
| 37 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 1,3 |
| 38 | Унiтаз підвісний для людей з обмеженими можливостями | штука | 1 |
| 39 | Унiтаз-компакт дитячий "Бембі" | штука | 10 |
| 40 | Унiтаз керамічний із косим випуском | штука | 2 |
| 41 | Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних] | 10 комплектів | 1,3 |
| 42 | Пiсуар настінний дитячий з сенсорним зливом "Domino" (Доміно) | штука | 4 |
| 43 | Пiсуар настінний з сенсорним зливом "Domino" (Доміно) | штука | 9 |
| 44 | Установлення фонтанчикiв питних наземних з педальним пуском | 10 комплектів | 0,8 |
| 45 | Сифон до умивальника | штука | 56 |
| 46 | Установлення клапанiв запобiжних одноважiльних дiаметром 110 мм | штука | 8 |
| 47 | Вентиляційний клапан дiам. 110 мм | штука | 8 |
| 48 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 5,6 |
| 49 | Умивальник для людей з обмеженими можливостями | комплект | 1 |
| 50 | Умивальники дитячий "Бембі 40" | комплект | 8 |
| 51 | Умивальник овальний з пляшковим сифоном  | комплект | 47 |
| 52 | Установлення елементів для маломобільних груп населення | 10 штук | 0,2 |
| 53 | Поручень для умивальника | штука | 2 |
| 54 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм | штука | 2 |
|   | ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД В1 |   |   |
| 55 | Демонтаж вентилiв дiаметром до 50 мм | 100 штук | 0,75 |
| 56 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | 100 метрів | 0,3 |
| 57 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25мм | 100 метрів | 0,6 |
| 58 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20мм | 100 метрів | 3,83 |
| 59 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 63х8,6 мм | метр | 30 |
| 60 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 25 мм | метр | 60 |
| 61 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20 мм | метр | 180 |
| 62 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 16 мм | метр | 203 |
| 63 | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром до 25 мм | 100 штук | 1,81 |
| 64 | Кран кульовий 2 1/2" | штука | 2 |
| 65 | Кран кульовий 1" | штука | 6 |
| 66 | Кран кульовий 1/2" | штука | 140 |
| 67 | Кран кульовий 3/4" | штука | 14 |
| 68 | Зворотній клапан 3/4" | штука | 14 |
| 69 | Зворотній клапан 1/2" | штука | 5 |
| 70 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 100 метрів | 4,73 |
| 71 | Iзоляцiя трубопроводів d16-20 мм | метр | 473 |
|   | ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Т3 |   |   |
| 72 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | 10 комплектів | 1,9 |
| 73 | Електроводонагрiвач V=80л N=2кВт | штука | 4 |
| 74 | Електроводонагрiвач V=30л N=1,2кВт | штука | 12 |
| 75 | Електроводонагрiвач V=10л N=1,2кВт | штука | 3 |
| 76 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20мм | 100 метрів | 2,01 |
| 77 | Труби полiпропiленовi для теплої i холодної води дiам. 20х2,0 мм | метр | 77 |
| 78 | Труби полiпропiленовi для теплої i холодної води дiам. 16х2,0 мм | метр | 124 |
| 79 | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром до 25 мм | 100 штук | 0,82 |
| 80 | Кран кульовий 3/4" | штука | 14 |
| 81 | Кран кульовий 1/2" | штука | 68 |
| 82 | Установлення поливальних кранiв дiаметром 25 мм | штука | 14 |
| 83 | Установлення змiшувачiв | 10 штук | 7,2 |
| 84 | Змiшувач до поливального крану | комплект | 14 |
| 85 | Змiшувач до умивальника  | комплект | 58 |
| 86 | Установлення пiддонiв душових сталевих | 10 комплектів | 0,2 |
| 87 | Гігіенічний душ з змішувачем, з поличкою | комплект | 2 |
| 88 | Змiшувач до душа | комплект | 4 |
| 89 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 100 метрів | 2,01 |
| 90 | Iзоляцiя трубопроводів d16-20 мм | метр | 201 |
|   | ВОДОСТОКИ К2 |   |   |
| 91 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100 метрів | 0,9 |
| 92 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110мм | метр | 90 |
| 93 | Відвід (коліно) 110/30\* | штука | 6 |
| 94 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | штука | 18 |
| 95 | Воронка | штука | 6 |
|   |  **Роздiл 1. Електропостачання**  |   |   |
| 96 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв | 1 шафа | 19 |
| 97 | Щит розподільчий ЩРн-24з-1 | штука | 19 |
| 98 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | штука | 87 |
| 99 | Автоматичний вимикач диф. струму Iн-10A Iv-30mA Uн-220В  | штука | 19 |
| 100 | Автоматичний вимикач Iн-20A Uн-220В  | штука | 19 |
| 101 | Автоматичний вимикач Iн-16 Uн-220В  | штука | 19 |
| 102 | Автоматичний вимикач Iн-6 Uн-220В  | штука | 30 |
| 103 | Пробивання гнiзд у цегляних стiнах, розмiр сторони гнiзда 130 мм | 100 штук | 1,7 |
| 104 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi по необштукатуренiй поверхнi | 100 метрів | 7,2 |
| 105 | Кабель з мідними жилами 3х1,5 | 1000 метрів | 0,37 |
| 106 | Кабель з мідними жилами 3х2,5 | 1000 метрів | 0,35 |
| 107 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100 метрів | 5,5 |
| 108 | Прокладання труб у готових борознах | 100 метрів | 5,5 |
| 109 | Труби гофрована ПНД д=20 | 10 метрів | 55 |
| 110 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт. | 100 штук | 0,6 |
| 111 | Світильник LED (ЛЕД) Селена | штука | 60 |
| 112 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100 штук | 0,23 |
| 113 | Вимикач 1-клавішний | штука | 23 |
| 114 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100 штук | 0,12 |
| 115 | Вимикач 2-клавішний | штука | 12 |
| 116 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при вiдкритiй проводцi | 100 штук | 0,19 |
| 117 | Розетка однофазна з заземляючим контактом | штука | 19 |
| 118 | Коробка розгалужувальна | 100 штук | 0,8 |

* + 1. Клас наслідків (відповідальності) будівлі (споруди) - середні наслідки – СС2.
		2. У таблиці 1 пункту 3.2.1 цього Додатка зазначено мінімальні вимоги необхідного переліку робіт та ресурсів для виконання робіт, що становлять предмет закупівлі.
		3. Учасник при підготовці тендерної пропозиції самостійно визначає потребу у відповідних будівельних машинах і механізмах (в тому числі потребу в обладнанні, устаткуванні, інструментах, технологічних комплектах, засобах малої механізації, інших пристроях та інвентарі), які є необхідними для належного виконання договору про закупівлю згідно з нормативними й технологічними вимогами до провадження відповідної діяльності та/або відповідних технологічних процесів, а також потребу в необхідних енергоносіях.
		4. Учасник при підготовці тендерної пропозиції самостійно визначає потребу у кількість необхідних працівників, які є необхідними для належного виконання договору про закупівлю згідно з нормативними й технологічними вимогами до провадження відповідної діяльності та/або відповідних технологічних процесів.
		5. У разі якщо у пункті 3.2.1 цього Додатка вживається посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тоді кожне посилання слід читати з виразом "або еквівалент". При чому еквівалентом вважається еквівалентний товар (продукт, процес), який є за своїми описовими, кількісними та іншими характеристиками є ідентичним, відповідає усім вимогам проектної документації та не погіршує кінцевий результат робіт.
		6. Необхідність посилання в пункті 3.2.1 цього Додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва зумовлена проектною документацією на Капітальний ремонт санвузлів ліцею № 13 м. Ковеля Волинської області по вул. 40-років Перемоги, 18.
		7. Орієнтовний план фінансування робіт:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Рік** | **Орієнтовна сума, передбачена для оплати робіт, грн.** |
| 1 | 2021 | 1500000,00 |
| 2 | 2022 | 2 784 768,00  |

  |
| * 1. **Документальне підтвердження відповідності**
 | * + 1. Для документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам та характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником у Тендерній документації, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції Технічний опис предмета закупівлі, який повинен включати наступні документи:
			1. Пояснювальна записка у довільній формі (з дотриманням вимог, визначених цим Додатком та Тендерною документацією);
			2. Локальний кошторис на будівельні роботи за формою № 1 згідно із Додатком А ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 (з дотриманням вимог, визначених Тендерною документацією);
			3. Відомість ресурсів до локального кошторису за формою № 1а згідно із Додатком Д ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 (з дотриманням вимог, визначених Тендерною документацією);
			4. інші документи, подання яких у складі тендерної пропозиції, передбачено цим Додатком (в тому числі сертифікати, висновки, гарантійні листи, довідки, інші документи).
		2. Документ, передбачений підпунктом (1) пункту 3.3.1 цього Додатку, складається учасником у довільній формі, але повинен обов’язково містити:
			1. найменування замовника;
			2. найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника;
			3. повну назву предмета закупівлі, місце та строк (термін) надання послуг згідно з Тендерною документацією;
			4. інформацію про особу учасника, яка буде визначена відповідальною за виконання робіт, які становлять предмет закупівлі (відповідального виконавця), із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, засобів зв’язку (телефон та адреса електронної пошти);
			5. інформацію про ліцензії або документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;
			6. інформацію, передбачену пунктами 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2, 6.1.1, 8.1.5, 8.2.1 та 8.2.2 цього Додатку;
			7. інформацію про залучення субпідрядників (із зазначенням найменування, місцезнаходження кожного субпідрядника, якого планується залучити до надання послуг, що становлять предмет закупівлі) або інформацію, що послуги будуть надаватися учасником без залучення субпідрядників.
		3. Документи, передбачені підпунктами (2) і (3) пункту 3.3.1 цього Додатку, повинні повністю відповідати специфікаціям (відомостям), які наведені в пункті 3.2 цього Додатку, в тому числі щодо переліку необхідних послуг (робіт, витрат), одиниць виміру та необхідної їх кількості.
		4. Документи, передбачені пунктом 3.3.1 цього Додатку, складаються та подаються учасником без зазначення (в тому числі у відповідних графах форм документів) ціни (цін) та будь-яких цінових (вартісних) показників, в тому числі ціни (вартості) окремих видів послуг (робіт, витрат), матеріальних та/або трудових ресурсів.
 |
| 1. **Якість та гарантії якості**
 |
| * 1. **Зміст вимог**
 | * + 1. Учасник, з яким буде укладено договір про закупівлю за результатами торгів, у ході надання послуг та після їх завершення повинен забезпечити та гарантувати:
			1. наявність ефективної системи управління якістю та системи контролю якості під час провадження господарської діяльності з виконання робіт і надання послуг, які є предметом закупівлі, їх відповідність чинним в Україні стандартам у сфері управління якістю, в тому числі у галузі будівництва;
			2. дотримання вимог законодавства та нормативно-технічних документів щодо якості робіт і послуг у сфері будівництва та будівельної продукції;
			3. відповідність якості робіт (послуг) та матеріальних ресурсів специфікаціям, технічним умовам, державним будівельним нормам та іншим вимогам до виконання робіт з капітального ремонту громадських будівель;
			4. наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що підтверджують технічні й якісні характеристики матеріальних ресурсів, включаючи конструкції, обладнання тощо;
			5. дотримання внутрішніх документів системи управління якістю учасника (підрядника);
			6. усунення за власний рахунок дефектів та недоліків у виконаних будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, інших робіт, виявлених під час їх приймання – у строк, що не перевищує 15 календарних днів;
			7. збереження протягом гарантійного строку необхідних якісних, технічних, експлуатаційних характеристик результатів робіт, виконаних у ході капітального ремонту, в тому числі результатів оздоблювальних (опоряджувальних), столярних, сантехнічних, електромонтажних та інших робіт;
			8. усунення за власний рахунок дефектів та недоліків у виконаних під час капітального ремонту роботах, які виникли або були виявлені впродовж гарантійного строку після завершення робіт з капітального ремонту – у строк, що не перевищує 30 календарних днів.
		2. Гарантійний строк на виконані під час капітального ремонту ремонтно-будівельні, монтажні та інші роботи (послуги) та їх результати повинен становити не менше десяти років з дня завершення робіт та прийняття замовником його результатів.
 |
| * 1. **Документальне підтвердження відповідності**
 | * + 1. Для документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам щодо якості та гарантій якості учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції (Технічного опису предмета закупівлі) наступні документи та інформацію про прийняття учасником зобов’язань за переліком, що передбачений пунктом 4.1.1 цього Додатку, а також додаткових зобов’язань – якщо учасник має намір прийняти на себе додаткові зобов’язання та про гарантійний строк, який встановлюється учасником (підрядником) на результати робіт з капітального ремонту. Зазначена у цьому підпункті інформація повинна додатково міститися в гарантійному листі, який подається учасником у складі тендерної пропозиції.
 |
| 1. **Заходи із захисту довкілля**
 |
| * 1. **Зміст вимог**
 | * + 1. У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля відповідно до актів чинного законодавства, нормативно-технічних документів, а також розробленої та затвердженої учасником екологічної політики.
		2. Заходи із захисту довкілля під час виконання робіт повинні включати наступні групи заходів:
			1. заходи з використання безпечних для людини і довкілля матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування);
			2. заходи з енергозбереження;
			3. заходи зі зменшення забруднення повітря на будівельному майданчику, в тому числі при роботі транспортних засобів, машин і механізмів, проведенні навантажувальних/розвантажувальних робіт, термічної обробки, використання токсичних і летючих речовин;
			4. заходи із забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
			5. заходи із зниження рівня або зменшення шкідливого впливу шуму/вібрацій від роботи машин і механізмів на будівельному майданчику;
			6. санітарно-гігієнічні заходи на будівельному майданчику;
			7. заходи із утилізації відходів, відпрацьованих паливо-мастильних матеріалів, будівельного та побутового сміття тощо;
			8. інші заходи із захисту довкілля, які учасник вважає за необхідне здійснювати під час виконання робіт з власної ініціативи (якщо такі будуть визначені ним у тендерній пропозиції).
 |
| * 1. **Документальне підтвердження відповідності**
 | * + 1. Для документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам, передбаченим пунктами 5.1.1 і 5.1.2 цього Додатку, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції (Технічного опису предмета закупівлі) наступні документи та інформацію про прийняття учасником (підрядником) зобов’язань щодо застосування заходів із захисту довкілля із зазначенням конкретного переліку операцій, технічних, виробничих та організаційних заходів, які будуть ним застосовуватися під час робіт з капітального ремонту за кожною групою заходів, що передбачені пунктом 5.1.2 цього Додатку. Зазначена у цьому підпункті інформація повинна додатково міститися в окремому гарантійному листі, який подається учасником у складі тендерної пропозиції. При цьому просте відтворення тексту (фрагментів тексту) пунктів 5.1.1 або 5.1.2 цього Додатку, без зазначення конкретних операцій, технічних, виробничих та організаційних заходів буде вважатися нележаним документальним підтвердження зазначених вище вимог і таким, що не відповідає умовам Тендерної документації.
 |
| 1. **Супутні послуги**
 |
| * 1. **Зміст вимог**
 | * + 1. Виконання робіт, що становить предмет закупівлі, передбачає надання наступних додаткових (супутніх) послуг:
			1. постачання на матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), включаючи навантаження, перевезення, розвантаження;
			2. перевезення працівників, задіяних у виконанні робіт;
			3. доставка будівельних машин і механізмів, включаючи їх навантаження, перевезення, розвантаження, монтаж, налагодження, технічне обслуговування та демонтаж;
			4. охорона будівельного майданчика (фронту робіт, послуг), в тому числі розміщених на ньому матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), будівельних машин і механізмів, результатів наданих послуг;
			5. контроль якості матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), включаючи лабораторний контроль;
			6. прибирання приміщень, що підлягали капітальному ремонту, звільнення їх від будівельного сміття та відходів;
			7. вивезення будівельного сміття та відходів з об’єкта, на якому виконуються роботи;
			8. додаткові супутні послуги, надання яких учасник вважає за необхідне забезпечити під час виконання робіт з власної ініціативи (якщо такі будуть визначені ним у тендерній пропозиції).
		2. Вартість супутніх послуг включається у вартість робіт та/або матеріальних ресурсів і не підлягає додаткові оплаті.
 |
| * 1. **Документальне підтвердження відповідності**
 | * + 1. Для документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції вимогам щодо надання супутніх послуг учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції (Технічного опису предмета закупівлі) інформацію про прийняття учасником на себе зобов’язання щодо надання супутніх послуг, передбачених пунктом 6.1.1 цього Додатку, та надати гарантій їх виконання (з викладенням конкретного переліку супутніх послуг, зобов’язань з їх надання та гарантій виконання таких зобов’язань). Зазначена у цьому пункті інформація повинна додатково міститися в окремому гарантійному листі, який подається учасником у складі тендерної пропозиції.
 |
| 1. **Залучення субпідрядників**
 |
| * 1. **Умови залучення субпідрядників**
 | * + 1. Учасник, який буде визначений переможцем процедури закупівлі та з яким буде укладено договір про закупівлі, має право залучати субпідрядників до виконання робіт на умовах, передбачених договором.
 |
| * 1. **Інформація про субпідрядників**
 | * + 1. У разі залучення субпідрядників до надання послуг, які становлять предмет закупівлі учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника для виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості робіт з капітального ремонту.
		2. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) або інформація про незалучення субпідрядників до виконання робіт зазначається учасником у тендерній пропозиції згідно з вимогами Тендерної документації. Зазначена у цьому пункті інформація повинна додатково міститися в окремому документі (довідці), що подається учасником у складі тендерної пропозиції.
 |
| 1. **Методика визначення ціни**
 |
| * 1. **Загальні вимоги**
 | * + 1. Ціна тендерної пропозиції визначається учасником самостійно:
			1. відповідно до чинного законодавства України та умов Тендерної документації;
			2. у валюті, передбаченій у Тендерній документації, з точністю до сотих (з двома десятковими знаками після коми) відповідної грошової одиниці.
			3. з урахування вартісних та інших характеристик робіт, що становлять предмет закупівлі, умов договору про закупівлю, усіх витрат пов’язаних з їх виконанням, прибутку, податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до вимог чинного законодавства та умов Тендерної документації.
		2. Ціна тендерної пропозиції повинна включати (враховувати):
			1. ПДВ, у разі якщо учасник є платником ПДВ відповідно до законодавства. ПДВ нараховується відповідно до норм Податкового кодексу України;
			2. витрати на сплату інших податків і зборів (обов’язкових платежів), які сплачуються, або мають бути сплачені відповідно до законодавства, і які включаються у собівартість продукції (товарів, робіт і послуг);
			3. усі інші, крім ціни, умови тендерної пропозиції, зокрема умови щодо строку виконання договору про закупівлю, умов оплати, якості, гарантій якості (гарантійних строків, строків придатності товару) тощо;
			4. усі витрати на виконання договору про закупівлю на умовах, визначених замовником, в тому числі ті, що стосуються супутніх послуг. Неврахована учасником в ціні вартість або супутніх послуг замовником окремо оплачуватися не буде, а витрати на їх поставку/виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції.
		3. Ціна тендерної пропозиції та усі її вартісні елементи (ціна за одиницю, статті витрат тощо) повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі податкового законодавства, законодавства про ціни та ціноутворення у будівництві, а також законодавства, що регулює провадження господарської діяльності та особливості ціноутворення у сфері будівництва.
		4. З метою спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості складових вартості робіт та забезпечення єдиного підходу при визначенні вартості та проведення розрахунків з учасником, з яким буде укладено договір про закупівлю, відповідно розпорядчого рішення Замовника (з урахуванням листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.03.2014 №7/15-2747) на роботи, що становлять предмет закупівлі, поширюється дія:
			1. окремих положень (розділи 3, 6, Додатки А, Д, Р, С, Т, У) національних стандартів: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”;
			2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 “Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва”;
			3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 “Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва”;
			4. ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування”.
		5. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з участю у торгах.
 |
| * 1. **Додержання вимог щодо ціноутворення**
 | * + 1. Ціна тендерної пропозиції розраховується учасником самостійно з відповідно до вимог законодавства про ціни та ціноутворення у будівництві, з урахуванням пункту 8.1.4 цього Додатку та з дотриманням таких вимог:
			1. Ціна тендерної пропозиції учасника та ціни тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі, а також договірна ціна (в тому числі відповідні кошториси та розрахунки) під час укладення договору про закупівлю розраховуються відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.
			2. Ціна тендерної пропозиції розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально ресурсах, необхідних для здійснення виконання робіт, та поточних цін на них.
			3. Для розрахунку ціни тендерної пропозиції у складі тендерної Документації наведена специфікація (відомість) послуг та ресурсів (пункті 3.2 цього Додатку).
			4. Ціна тендерної пропозиції формується відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (підрозділ 6.2) на підставі вартості будівельних та інших робіт і витрат, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства, та можуть включатися прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій.
		2. Ціна тендерної пропозиції визначається з урахуванням наведених нижче умов, які пов’язані з особливостями фінансування робіт:
			1. кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами окремо не визначаються, а повинні бути враховані у вартості трудових і матеріальних ресурсів відповідно до офіційно встановлених показників соціально-економічного розвитку на період (бюджетний рік), протягом якого планується надання послуг, що становлять предмет закупівлі;
			2. розмір кошторисної заробітної плати розраховується учасником самостійно відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу від 27.07.2018 № 196), виходячи з:
				1. середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті під час виконання договору про закупівлю;
				2. розміру кошторисної заробітної плати, встановленої чинним рішенням Ковельської міської ради, розмір кошторисної заробітної плати на 2021 рік при здійсненні будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів сільського бюджету)
				3. того, що розмір кошторисної заробітної плати не може бути меншим від місячного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої згідно із законодавством на день подання тендерної пропозиції;
			3. вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає за ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013;
			4. загальновиробничі та адміністративні витрати обчислюються на підставі положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в учасника за попередній рік (з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні власних машин та механізмів).
 |
| * 1. **Визначення ціни тендерної пропозиції за результатами аукціону**
 | * + 1. Остаточна ціна тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі визначається за результатами торгів (електронного аукціону).
		2. Після визначення остаточної ціни тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі вартісні показники окремих розділів (розрахунків) ціни підлягають коригуванню (перерахунку) згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та з урахуванням пунктів 8.2.1 – 8.2.2 цього Додатку.
		3. Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, виключно для підтвердження остаточної ціни тендерної пропозиції переможця (в тому числі за одиницю товару) за результатами електронного аукціону та з метою вичерпного виконання вимог частини п’ятої статті 41 Закону, а також недопущення обставин, передбачених статтею 43 Закону, переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику підтвердження ціни тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю) переможця процедури закупівлі, у вигляді розрахунків ціни тендерної пропозиції, які складаються та подаються у формі:
			1. Договірної ціни (форма № 9) згідно із Додатком С ДСТУ Б Д.1.1-2:2013, яка повинна бути складена з додержанням умов Тендерної документації та відповідати змісту тендерної пропозиції переможця та ціні тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі;
			2. Локального кошторису на будівельні роботи (форма № 1) згідно із Додатком А ДСТУ Б Д.1.1-2:2013;
			3. Відомість ресурсів до локального кошторису (форма № 1а) згідно із Додатком Д ДСТУ Б Д.1.1-2:2013, яка повинна бути складена з додержанням умов Тендерної документації, відповідати змісту тендерної пропозиції переможця та даним локального кошторису, стосовно якого подається відомість ресурсів.
		4. Кожний документ, який передбачений пунктом 8.3.3 цього Додатку, повинен бути складений з додержанням умов Тендерної документації, відповідати змісту тендерної пропозиції переможця та даним, зазначеним в інших документах, які подаються згідно з пунктом 8.3.3 цього Додатку, та містити необхідні показники вартості послуг (робіт і витрат), трудових і матеріальних ресурсів згідно з ДСТУ Б Д.1.1-2:2013.
		5. Електронні документи, передбачені пунктом 8.3.3 цього Додатку, виконуються переможцем у форматі даних електронних документів для створення текстових електронних документів, підписуються шляхом створення кваліфікованого електронного підпису переможця згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги” та подаються (завантажуються) переможцем через електронну систему закупівель у окремих файлах.
		6. У складі тендерної пропозиції повинен бути поданий гарантійний лист або інший документ, у якому учасник підтверджує та гарантує подання замовнику документів, передбачених передбачені пунктом 8.3.3 цього Додатку, протягом строку, передбаченого Тендерною документацією у разі визначення його переможцем процедури закупівлі.
		7. У разі неподання будь-якого з документів, які передбачені пунктом 8.3.3 цього Додатку, переможець процедури закупівлі вважається таким, що відмовився від укладення (підписання) договору про закупівлю (шляхом невиконання обов’язкових умов для укладення договору) та підлягає відхиленню згідно з пунктом 3 частини першої статті 31 Закону.
 |
| * 1. **Погодження договірної ціни**
 | * + 1. Згідно з пунктом 6.2.4 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ціна тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі (пункт 8.3 цього Додатку) є договірною ціною, яка погоджується із замовником під час укладення договору про закупівлю.
		2. Договірна ціна розробляється (розраховується) переможцем процедури закупівлі згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 на основі умов Тендерної документації, змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі та відповідно до ціни тендерної пропозиції за результатами аукціону та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.
		3. Відповідно до статей 843, 844 Цивільного кодексу України договірна ціна (кошторис), визначена у договорів підряду, набирає чинності та стає невід’ємною частиною договору про закупівлю (договору підряду) з моменту підтвердження (погодження) його замовником під час укладення договору про закупівлю.
 |